**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Empotrado, rosetón Ø195

Referencia: **790927**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado empotrado:

Rosetón de metal cromado de Ø 195.

Caja de empotramiento estándar.

Profundidad de empotramiento ajustable de 28 a 43 mm.

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4" temporizado.

Sistema antiatrapamiento.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Temporización ~30 segundos, pulsación suave.

Caudal de 12 l/min a 3 bar.

Conexiones M1/2" para tubo de cobre Ø 14.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Garantía 30 años.

Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).