**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Empotrado, placa de acero inoxidable 160x160

Referencia: **790427**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado empotrado:

Placa de acero inoxidable de 160 x 160.

Caja de empotramiento estándar.

Profundidad de empotramiento ajustable.

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4" temporizado.

Sistema antiatrapamiento.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Temporización ~30 segundos, pulsación suave.

Caudal de 12 l/min a 3 bar.

Conexiones M1/2" para tubo de cobre Ø 14.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Garantía 30 años. Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).