**Conjunto de ducha TEMPOSOFT 2**

Temporizado

Empotrado, rociador de ducha ROUND, grifo

Referencia: **749429**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado empotrado:

Grifo temporizado TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Instalación empotrada.

Rosetón de acero inoxidable 304 pulido brillante de Ø 130.

Separación/ajuste regulable de 1 a 5 mm.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.

Cuerpo y rociador de latón macizo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).