**Grifo de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Empotrado, rosetón acero inoxidable Ø130

Referencia: **749128**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado empotrado:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Instalación empotrada.

Rosetón de acero inoxidable de Ø 130.

Profundidad de empotramiento ajustable de 25 a 40 mm.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo y pulsador de latón macizo.

Garantía 30 años.

Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).