**Grifo de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Para panel

Referencia: **749770**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado para panel:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M3/3” para alimentación de agua mezclada.

Para montaje con paneles de 2 mm máximo.

Rosetón en metal cromado Ø70.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, com ajuste del caudal.

Cuerpo y pulsador de latón macizo.

Arandela embellecedora de ajuste trasero.

Garantía 30 años.