**Grifo de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Adosado, con ajuste del caudal, M3/4"

Referencia: **749700**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado adosado:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M3/3” para alimentación de agua mezclada en línea recta.

Instalación mural.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, com ajuste del caudal.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Garantía 30 años.