**Conjunto de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Adosado, cadena, rociador GYM CONFORT orientable

Referencia: **747004**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado de techo, con cadena:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2" para la alimentación desde arriba de agua mezclada.

Instalación suspendida.

Temporización de ~15 segundos.

Caudal de 9 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Con rociador de ducha GYM CONFORT orientable y antical.

Garantía 30 años.