**Sifón de suelo**

Sello hidráulico

140 x 140

Referencia: **684000**

Información de prescripción

Sifón de suelo duro:

Caudal de 18 l/min.

Nivel de agua de 18 mm.

Cuerpo de acero inoxidable 140 x 140 mm.

Rejilla de acero inoxidable pulido brillante 140 x 140 mm.

Campana de PVC.

Salida vertical de Ø 40 (hay que prever un codo para la salida horizontal).

Garantía 30 años.