**Contratuerca**

3 tornillos

H1/2"

Referencia: **826315**

Información de prescripción

Contrauerca de latón bruto H1/2”.

Para grifo o caño transmuro 1/2”.

Brida de refuerzo detrás del tabique o debajo de la encimera o lavabo.

3 tornillos de acero inoxidable.

Incluye una arandela Ø 44.

Garantía 30 años.