**Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT**

Para agua mezclada de 30 a 60°C

Cuerpo de latón niquelado, 2-6 grifos, M1/2"

Referencia: **733015**

Información de prescripción

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 30 a 60ºC:

Alimentación de 2 a 6 puntos de agua (según el caudal).

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Temperatura ajustable entre 30 y 60ºC, que puede ser bloqueada por el instalador.

Cuerpo de latón.

Filtros y válvulas antirretorno.

Rango de caudal recomendado: 5 a 18 l/min.

Se puede realizar un choque térmico.

M1/2".

Entre ejes: 40 mm

Garantía 30 años.