**Fluxor para urinario TEMPOSOFT 2**

Temporizado 3 segundos

Para panel, pulsación suave

Referencia: **777140**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario para panel:

Para urinario normal o sifónico.

Para paneles o tabiques montados en seco de 7 mm máximo.

Pulsación suave.

Temporización de ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.