**Kit fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1**

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro

Adosado, llave de corte integrada

Referencia: **761003**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa adosado: conexión directa a la canalización.

Instalación mural adosada.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Alimentación acodada M3/4".

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Con tubo de descarga en acero inoxidable, abrazadera y boquilla de conexión.

Compatible con el agua de lluvia.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.