**Kit fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1**

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro

Visto, tubo de Ø 24/25, sin llave de corte

Referencia: **761025**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa visto: conexión directa a la canalización.

Instalación mural adosada.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Alimentación acodada M3/4".

Con tubo de descarga Ø 25 y Ø 24 cromado (sustitución de modelos SCHELL BINE 120000).

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con el agua de lluvia.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.