**Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE**

Temporizado

Empotrado

Referencia: **760220**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:

Placa de acero inoxidable satinado 320 x 220 mm.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/ volumen recta de latón bruto.

Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.

Mecanismo antigolpes.

Alimentación en línea recta H1".

Boquilla de conexión Ø 32/55.

Caudal de base: 1 l/seg.

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).