**Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min**

Caño orientable superior L.300 H.315

Monomando con maneta recta

Referencia: **2506T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de repisa con caño tubo orientable H.315 L.300.

Rompechorros estrella.

Cartucho cerámico Ø 35.

Caudal 20 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Accionamiento con maneta recta.

Cuerpo y caño de latón cromado con fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Garantía de 30 años.