**Grifo mezclador 2 orificios mural - 30 l/min**

Caño telescópico L.200-290

Referencia: **G6679**

Información de prescripción

Grifo mezclador mural de 2 orificios con caño telescópico orientable Ø 22 L.200-290.

Rompechorro estrella.

Cabezas de válvulas guiadas fuera del agua con manetas.

Caudal de 30 l/min a 3 bar.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Puede instalarse el mezclador con caño desde la parte superior o inferior.

Sin racor mural.

Garantía 30 años.