**Ducha de mano lavaojos de emergencia**

Sobre una mesa - 1 salida

Control mediante tirador

Referencia: **9140C**

Información de prescripción

Ducha de mano lavaojos de emergencia sobre una mesa con 1 salida:

Cabezal de aspersión equipado con una tapa de protección de ABS verde, que se quita automáticamente cuando sale el agua.

Accionamiento de la salida de agua presionando el tirador.

Cierre automático mediante muelle.

Caudal de 6 l/min a 3 bar. Aireador con doble filtro de acero

Asa ergonómica y tirador de polipropileno verde.

Placa de identificación normalizada «lavaojos de emergencia» incluida.

Ducha de mano con flexible L.1,50m, 15x100, 1/2".

Garantía 30 años.