**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático temporizado

Alim. sup., rociador fijo, alum., repisa p/ jabón

Referencia: **792305**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático temporizado:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Repisa para jabón integrada.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.