**Conjunto de ducha TEMPOMATIC**

Electrónico

Transmuro de 150, rociador de ducha ROUND, grifo

Referencia: **452159**

Información de prescripción

Conjunto de ducha electrónico para montaje transmuro:

Grifo electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua mezclada.

Para tabique ≤ 155 mm.

Alimentación mediante caja de control electrónica con electroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionamiento:

- accionamiento automático mediante detección de presencia.

- ON/OFF voluntario cuando se aproxima la mano a aproximadamente 10 cm.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Temporización ajustable de 30 a 60 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.

Latón macizo cromado.

Rosetón enrasado.

Roscas recortables.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.