**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático mecánico bimando

Alim. sup., rociador fijo y ducha de mano, Inox

Referencia: **792344**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático bimando:

Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

Grifos no temporizados para controlar el rociador de ducha ROUND y la ducha de mano.

Se puede realizar un choque térmico.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.