**Grifo mural para lavamanos temporizado TEMPOSTOP**

Para lavamanos

Con botón

Referencia: **748626**

Información de prescripción

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Cuerpo de latón macizo bruto y botón pulsador cromado.

Conexión M1/2".

Para colocar detrás de la placa del lavamanos.

Garantía 30 años.