**Conjunto de ducha TEMPOMIX 3**

Temporizado

Adosado, rociador ducha TONIC JET, mezcl., suave

Referencia: **794450**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3, 3/4".

Instalación mural adosada.

Ajuste de la temperatura y activación botón pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha TONIC JET cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Columna de conexión con un Ø de 16 y abrazadera reforzada (fijación mediante pestañas con tornillos incluidos).

Racores excéntricos M1/2" para una distancia entre ejes de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.