**Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM**

Grifo mezcl. termostático Securitouch sin válvula antirretorno

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **H9769HYG**

Información de prescripción

Conjunto de ducha SECURITHERM termostático bimando con dispositivo de autovaciado:

• Grifo mezclador bimando con cartucho termostático antical:

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno (limita la proliferación bacteriana).

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: hasta 41°C.

Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante manetas ergonómicas.

Salida de ducha M1/2".

Filtros integrados en las entradas H3/4".

Se suministra con 2 racores murales STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

• Mango de ducha cromado Ø 100 5 chorros, con sistema antical manual (ref. 813) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).

• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médical.

Garantía 30 años.