**Kit fluxor descarga directa TEMPOCHASSE**

Temporizado para lavacuñas

Visto con llave de corte recta y tubo recto

Referencia: **760460**

Información de prescripción

Kit fluxor temporizado de descarga directa visto:

Instalación mural adosada.

Para lavacuñas.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/ volumen recta H1” de latón cromado.

Cuerpo y botón pulsador de latón macizo cromado.

Mecanismo antigolpes.

Tubo de descarga en acero inoxidable pulido brillo Ø 32, con tuerca y arandela.

Caudal de base: 1,2 l/seg.

Garantía 30 años.