**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP**

Grifo mezclador alto infrarrojo con caño orientable de acero inox.

A red

Referencia: **20870T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de repisa para fregadero.

Grifo mezclador electrónico con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.320.

Grifo mezclador suministrado con 2 caños desmontables de acero inoxidable L.185 Ø 28.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Cuerpo y caño con interior (limitan las cepas bacterianas).

Descarga periódica (ajustable a ~ 60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanca en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo y caño de latón cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.

Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.

Grifo mezclador electrónico conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador electrónico adaptado para los establecimientos de salud, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

Posibilidad de dos modos de cierre:

Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático;

Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.

Se puede realizar un choque térmico.

En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.