**Grifo mezclador monomando de lavabo BIOCLIP**

Grifo mezclador monomando desmontable H.95 L.120, maneta recta

Sin llaves de corte

Referencia: **28211T**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo.

Grifo mezclador monomando BIOCLIP: grifería completamente desmontable para su limpieza y desinfección.

Grifo mezclador con caño recto H.95 L.120 con rompechorros higiénico.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso y poco volumen de agua estancada.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta recta.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad y hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

Modelo disponible con tubos de cobre.