**Dispensador de jabón mural, 0,5 litro**

Pulsación suave, acero inox 304 pulido brillo

Referencia: **510583**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural con pulsación suave.

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico.

Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Pulsador con pulsación suave: adecuado para todos, para personas con movilidad reducida, para discapacitados, para niños...

Antibloqueo: una sola dosis por pulsación incluso en caso de pulsación prolongada.

Bomba dosificadora antidesperdicio, antigoteo (estanco al agua).

Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado con bidones de gran contenido.

Depósito que impide el estancamiento de jabón.

Visor para controlar el nivel.

Acabado de acero inoxidable 304 pulido brillo.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Capacidad: 0,5 litro.

Dimensiones: 90 x 105 x 185 mm.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s.

Compatible con gel hidroalcohólico.

Dispensador de jabón mural con garantía 30 años.