**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave

Temporizado, Mural con caño fijo

Referencia: **794360**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical antivandálico.

Cuerpo de metal cromado M1/2".

Caño fijo, L. 150 mm.

Filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Racores excéntricos M1/2" para una distancia entre ejes de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.