**Asiento de ducha para suspender Grand Confort**

Asiento de ducha para suspender

Estructura acero inox. pulido satinado UltraSatin

Referencia: **510300S**

Información de prescripción

Asiento de ducha extraíble para suspender.

Asiento de ducha para personas con movilidad reducida (PMR).

Asiento y respaldo Grand Confort HR.

Modelo grande.

Asiento de ducha para suspender en barras de apoyo Ø 32 (ver ref. 5481S, 5120S y 50505S).

Tratamiento antibacteriano del asiento y del respaldo: protección óptima contra el desarrollo bacteriano y el moho.

Extraíble: reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario. Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a una persona con movilidad reducida.

Adaptado para un uso intensivo en espacios públicos o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos (Betadine®...) y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin.

Con topes regulables que garantizan una buena horizontalidad del asiento.

Topes de apoyo reforzados que garantizan la protección de la pared.

Dimensiones: 590 x 420 x 510 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento de ducha extraíble con garantía de 30 años. Marcado CE.