**Asiento de ducha para suspender Grand Confort**

Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Extraíble

Referencia: **510300S**

Información de prescripción

Asiento de ducha extraíble para suspender, para PMR.

Para suspender en barras Ø 32 (ver ref. 5481S, 5120S y 50505S).

Asiento y respaldo Grand Confort HR.

Modelo grande.

Extraíble: reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario. Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a una persona con movilidad reducida.

Agradable al tacto.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Estructura acero inoxidable pulido satinado UltraSatin.

Con topes regulables que garantizan una buena horizontalidad del asiento.

Topes de apoyo reforzados que garantizan la protección de la pared.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Dimensiones: 590 x 420 x 510 mm.Garantía de 30 años.

Marcado CE.