**Grifo mezclador monomando de fregadero o lavabo quirúrgico**

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

Grifo mezclador con caño orientable desmontable

Referencia: **2870T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.320.

Grifo mezclador suministrado con 2 caños de acero inoxidable desmontables.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso (para limitar los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Sin contacto manual con maneta Hygiene L.185.

Cuerpo y base de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.