**Lavabo sobre encimera UNITO**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Sobre encimera

Sin orificio para grifería

Referencia: **120810**

Información de prescripción

Lavabo sobre encimera, 395 x 350 mm.

Adecuado para un grifo/grifo mezclador mural o alto.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Acabado anticortes.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3,3 kg.

Garantía 30 años.