**Lavamanos mural PMR XS**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería

Referencia: **120400**

Información de prescripción

Lavamanos mural.

Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3,9 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 3411400015]