**Lavabo mural TRAPEZ**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Sin orificio para grifería

Referencia: **120270**

Información de prescripción

Lavabo mural, 600 x 505 mm.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia antigua: 3411270015]