**Lavabo a suelo BAILA**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **121170**

Información de prescripción

Lavabo a suelo, altura 830 mm. Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Diseño estilizado y esbelto (decorativo).

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Acabado sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de 1"1/4. Sin rebosadero.

Dotado con elementos de fijación.

Marcado CE. Cumple con la normativa EN-14688.

Peso: 12 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0210170008]