**Lavabo a suelo REDO-T**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **121720**

Información de prescripción

Lavabo a suelo, altura 830 mm. Diámetro interior del lavabo: 310 mm.

Diseño estilizado y esbelto (decorativo).

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4. Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 14 kg.

Garantía 30 años.