**Lavabo colectivo mural TRIPLO RP**

Acero inoxidable 304 satinado - L. 1800 mm - Con peto

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **121750**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 3 usuarios – 1800 x 500 mm.

Con peto trasero que protege la pared de salpicaduras y mejora la higiene.

Diámetro interior de los senos: 310 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Acabado sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con 3 válvulas de 1"1/4.

Sin rebosadero.

Incluye elementos de fijación y escuadras.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 22 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa : 0211750008]