**Lavamanos mural GENOU**

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla

Con grifería integrada

Referencia: **180330**

Información de prescripción

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Incluye un caño con cuello de cisne y un grifo temporizado de 7 segundos.

Se suministra con válvula de desagüe 1¼".

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0211030003]