**Fuente de agua mural SD**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con grifo integrado

Referencia: **180800**

Información de prescripción

Fuente de agua mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Incluye un grifo para beber agua: cromado, cierre instantáneo y caudal regulable, toma de M3/8".

Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.

Desagüe 1¼".

Incluye elementos de fijación.

Peso: 2,4 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0811080000]