**Inodoro PMR suspendido 700 S**

Acero inoxidable 304 satinado - Para personas con movilidad reducida

Referencia: **110710**

Información de prescripción

Inodoro suspendido, 360 x 350 x 700 mm.

Inodoro con longitud de 700 mm que ofrece una mayor comodidad para las personas con movilidad reducida.

Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.

Diseño puro y elegante.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Taza embutida, sin soldaduras, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.

Borde con efecto agua.

Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.

Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.

Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.

Parte inferior cerrada.

Orificios para la fijación de la tapa. Se entrega con tapones de orificio de acero inoxidable que se pueden utilizar en lugar de la tapa.

Instalación rápida y fácil: se monta por delante gracias a una placa de fijación de acero inoxidable.

Se suministra con una pletina de montaje y 6 tornillos antirrobo TORX.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.

Peso: 14,5 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa : 0112080001]