**Urinario L colectivo**

Acero inoxidable pulido satinado - L. 1200 mm - Para encastrar

Referencia: **130210**

Información de prescripción

Urinario para encastrar a suelo, 1200 x 1020 x 300 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Toma de agua horizontal.

Incluye 2 rociadores en acero inoxidable y 2 latiguillos flexibles.

Ahorro de agua: descarga óptima con caudal de 0,1 l/seg por usuario, o sea, 0,3 litros por utilización.

Desagüe al centro.

Válvula 1"1/2. Se suministra con válvula y sifón integrados (ref. 785000).

Peso: 25,4 kg.

Se puede añadir uno o varios separadores de acero inoxidable 304 bacteriostático. Para fijar directamente al urinario en el lugar deseado.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0310210001]