**Urinario colectivo suspendido**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L. 1200 mm

Referencia: **130100**

Información de prescripción

Urinario colectivo suspendido, 1200 x 575 x 275 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Toma de agua vertical H1/2.

Incluye 1 rociador en acero inoxidable (tubo horizontal perforado) que permite un barrido óptimo de la pared del urinario.

Ahorro de agua: opera eficazmente con un caudal de 0,1 l/seg o sea, 0,3 litro por utilización.

Desagüe a la derecha. Válvula 1"1/2.

Se suministra con fijaciones.

Es posible añadir uno o más separadores en acero inoxidable bacteriostático 304. Para adjuntar directamente al urinario en el lugar deseado.

Consejo de instalación: si desea instalar 2 urinarios uno al lado del otro, le recomendamos pedir un urinario con desagüe a la izquierda y un urinario con desagüe a la derecha.

Peso: 17,5 kg.

Garantía 30 años.