**Separador de urinario LISO mural**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - H. 700 mm

Referencia: **100590**

Información de prescripción

Panel separador de urinario para montaje a pared.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Superficie lisa y bordes redondeados.

Fijación oculta.

Incluye elementos de fijación.

Peso: 8 kg.

Garantía 30 años.

[Antigua ref.: 0011590000]