**Vertedero a suelo**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **180150**

Información de prescripción

Vertedero a suelo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Cubeta embutida de una sola pieza, sin soldaduras.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Patas regulables en altura hasta 40 mm.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/2. Sin orificio rebosadero.

Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.

Peso: 10,6 kg.

Garantía 30 años.

[Refrencia previa: 0710150000]