**Vertedero mural XL S**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Toma de agua horizontal

Referencia: **182160**

Información de prescripción

Vertedero mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Reborde con efecto de agua integrado.

Toma de agua horizontal Ø 55 mm.

Salida de agua horizontal, empotrada Ø 100 mm.

Desagüe oculto: envolvente completamente cerrado.

Instalación rápida y sencilla: montaje por delante mediante una placa de fijación en acero inoxidable.

Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.

Peso: 15 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0711210006]