**Vertedero mural**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **180170**

Información de prescripción

Vertedero mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Provisto con rejilla abatible realizada en acero inoxidable.

Incluye válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Peso: 5,1 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0711170000]