**Panel de ducha SECURITHERM**

Termostático temporizado bimando

Alim. oculta, rociador fijo y ducha de mano, alum.

Referencia: **792330**

Información de prescripción

Panel de ducha termostático temporizado bimando:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38ºC; primer limitador de temperatura a 38ºC, segundo limitador a 41ºC.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti “ducha fría”: cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Grifos temporizados ~30 segundos con pulsación suave.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.