**Barra de apoyo angular 135° Basic satinado, 400 x 400 mm**

Acero inoxidable 304 pulido satinado, 3 puntos de fijación

Ø 32

Referencia: **35082S**

Información de prescripción

Barra de apoyo angular de 135° Basic Ø 32, para PMR.

Tubo de acero inoxidable 304 pulido satinado.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.

Dimensiones: 400 x 400 mm.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable de 3 agujeros.

Marcado CE.

Garantía de 30 años.