**Barra de apoyo recta Be-Line® antracita, 500 mm Ø 35**

Aluminio epoxi antracita metalizado

Ø 35 con parte ergonómica

Referencia: **511905C**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta Be-Line® Ø 35, para personas con movilidad reducida (PMR).

Tubo de aluminio, grosor: 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para WC, ducha o bañera.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado de aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Entre ejes 500 mm,

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.