**Asiento de ducha abatible Be-Line®**

Asiento de ducha mural abatible y extraíble

Aluminio epoxi antracita metalizado

Referencia: **511920C**

Información de prescripción

Asiento de ducha mural abatible extraíble Be-Line®.

Asiento de ducha para personas discapacitadas, personas con movilidad reducida (PMR).

Modelo diseño y grande.

Extraíble: fácilmente extraíble con sistema de bloqueo antirrobo. Reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario. Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.

Adaptado para un uso intensivo de colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento macizo reforzado fabricado de polímero de alta resistencia que permite una instalación sin pata de apoyo en una pared adaptada.

Superficie antideslizante.

Buena resistencia al Betadine®.

Soporte de fijación de aluminio macizo epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con una pared clara.

5 puntos de fijación ocultos.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Dimensiones: 455 x 450 x 90 mm.

Espacio plegado: 85 x 470 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento mural abatible con garantía de 30 años. Marcado CE.